**DETECTER OÙ EST LE PROBLÈME (MOTEUR, BOÎTIER ELECTRIQUE, TELECOMMANDE)**

Pour savoir où se trouve le problème, voici ce que vous devez faire :

1. Par exemple, si le moteur du dossier fonctionne correctement, veuillez débrancher tous les autres moteurs du boitier électrique, sauf celui du dossier.
2. Ensuite, veuillez lever et descendre le dossier avec le bouton up/down afin de voir si cela marche bien. Est-ce que c’est le cas ?
3. Puis débrancher le bouton du dossier et connectez le moteur en hauteur (up/down) à la prise du dossier.
4. Utilisez le bouton du dossier (dans la télécommande), bougez-le pour monter et descendre. Est-ce qu’il marche sans problème ?
5. Si cela marche, veuillez changer ce moteur et connectez le moteur du siège et faites le même que dans le point 4. Est-ce qu’il marche ? Dans le cas, ou vous ayez 4 moteurs, veuillez faire la même chose.
6. Si vous voyez que l’un de ces moteurs ne marche pas, veuillez le noter sans faute. Si tous les moteurs fonctionnent correctement, le problème donc vient du boitier électrique.
7. Finalement, si le problème vient de la télécommande, vous le verrez bien car si vous cliquez le bouton, vous n’entendrez pas le bruit qui fait le « click ».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  MOTEURSBOÎTIER ELECTRIQUE | HAUTEUR | DOSSIER | INCLINAISON |
| HAUTEUR |  |  |  |
| DOSSIER |  |  |  |
| INCLINAISON |  |  |  |