**NOTICE CHANGEMENT DU VERIN MOTEUR – DIVAN WEELKO 2212**

1. Placer la table dans une position intermédiaire pour améliorer l’accès au moteur. Débrancher le cordon d’alimentation secteur.
2. Débrancher le moteur de l’alimentation.
3. Dévisser la goupille qui maintient le moteur à l’autre extrémité. Utiliser une clef et une clef Allen.



1.  Retirer la broche du câble de sécurité qui maintient le moteur à la structure de la table et enlever la goupille.
2.  Placez la table sur le côté afin que l'accès à la partie filetée de la vis support de moteur soit plus accessible. Ainsi, vous pouvez frapper la partie de la vis indiquée pour la retirer.
3.  Faites attention à l'ordre des éléments d'écartement lors du démontage. En les plaçant en retour dans la position correcte lors du remontage du moteur.

1. Pour installer le moteur, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.  
   \* Notez que le moteur est livré en position de Voyage minimum. Pour faciliter l'installation, il est nécessaire de connecter le nouveau moteur à l'alimentation, et le pouvoir en place assez longtemps pour réinstaller. Lors de l'activation, accompagner la partie mobile du moteur pour empêcher la rotation.