**INSTALLATION PÉDALE ET FLAT CABLE WIRELESS**

***ARTICLE*: LEMI PODO DREAM**

**Accessoires que vous recevrez (Pédale + Flat Cable Wireless)**

1. **COUPER LA COURANTE ÉLECTRIQUE DE VOTRE DIVAN ET DÉBRANCHER LE CÂBLE D’ALIMENTATION AINSI QUE LA PÉDALE ACTUELLEMENT INSTALLÉE.**

****

1. **ENLEVER LES CARTERS *A* (attaché par du velcro)**

**et *B (fixé par des vis)*.**

**A**

**B**

1. **DÉBRANCHER DE LA CENTRALE DE COMMANDE LE FLAT CABLE LONG.**
2. **BRANCHER À LA CENTRALE DE COMMANDE LE FLAT CABLE WIRELESS FOURNI AVEC LA PÉDALE, EN FAISANT ATTENTION A BIEN FIXER LE RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE À LA PARTIE MÉTALLIQUE.**



**Branchement à la centrale de commande.**

**Bien fixer au châssis métallique.**

1. **FIXER LES CARTERS *A* et *B*.**
2. **CONNECTER LE CÂBLE D’ALIMENTATION AU DIVAN ET TESTER LE BON FONCTIONNEMENT DE LA PÉDALE WIRELESS.**

**Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez contacter notre Service Technique au +39/0374/363069**

4